% $Id: %
\subsubsection{Installation}
\begin{enumerate}
  \item Download 
  \opt{samsungyh820}{\url{http://download.rockbox.org/bootloader/samsung/yh820/FW_YH820.mi4}}
  \opt{samsungyh920}{\url{http://download.rockbox.org/bootloader/samsung/yh920/PP5020.mi4}}
  \opt{samsungyh925}{\url{http://download.rockbox.org/bootloader/samsung/yh925/FW_YH925.mi4}}
  \item Connect your \playertype{} to the computer using UMS mode.
  \item Rename the \originalfirmwarefilename{} file to \fname{OF.mi4} in the \fname{System} directory on your \playertype{}.
    \note{You should keep a safe backup of this file for use if you ever wish to switch back to the \playerman{} firmware.}
    \note{If you cannot see the \fname{System} directory, you will need to make sure your operating system is configured to show hidden files and directories.}
  \item Copy the \originalfirmwarefilename{} file you downloaded to the \fname{System} directory on your \dap{}.
\end{enumerate}
